环境准备： 打开ACSvcTCPCtrl.ini，修改MultiAprog路径 操作步骤： 1.确保AP8000与电脑使用USB或者网络连接。 2.如果没有安装MultiAprog，先安装MultiAprog。并记录安装路径，后续步骤使用。 3.注册控件，右击 MultiAprog\ACSvcReg.exe 以管理员权限运行。 4.打开软件doorPressureTester.exe进行使用。